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Объект декларирования — грунтовая плотина длиной 480 м, максимальной высотой 22 м, класс сооружения III. Сооружение строят для регулирования стока реки и защиты населённого пункта от затопления. Проектная документация разработана ООО «Гидропроект-Строй» в 2026 году.
Расчётные уровни воды определены по ряду наблюдений гидрологического поста за 1961–2025 годы. Максимальный расчётный расход принят по кривой обеспеченности, отметка форсированного подпорного уровня — 148,6 м.
Устойчивость откосов проверена расчётом по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения для основного и особого сочетаний нагрузок. Коэффициент устойчивости превышает нормативное значение, установленное нормами проектирования.
В декларации установлены критерии безопасности предупреждающего и аварийного уровней: фильтрационный расход через тело плотины, осадка гребня, поровое давление в теле сооружения. Значения определены по результатам расчётов и подлежат контролю натурными наблюдениями при эксплуатации.
Приняты мероприятия по снижению риска аварии: дренажная призма, крепление верхового откоса, автоматизированная система контроля уровня воды, проект мониторинга.
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