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1. Общие положения. Настоящее Положение определяет порядок осуществления производственного экологического контроля на производственной площадке ООО «Ромашка», отнесённой к II категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Контроль ведётся в соответствии со статьёй 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и требованиями к содержанию программы производственного экологического контроля, утверждёнными приказом Минприроды России от 18.02.2022 № 109.
2. Ответственный за контроль. Производственный экологический контроль организует инженер-эколог, назначенный приказом генерального директора. Инженер-эколог составляет программу контроля, ведёт журналы, отбирает пробы и готовит отчёт об организации и результатах контроля. При его отсутствии обязанности исполняет главный инженер.
3. Программа контроля. Программа производственного экологического контроля включает сведения об инвентаризации выбросов и источников выбросов, инвентаризации сбросов и источников сбросов, инвентаризации отходов и объектов их размещения, план-график контроля стационарных источников выбросов, план-график проведения проверок работы очистных сооружений, включая мероприятия по технологическому контролю эффективности их работы на всех этапах и стадиях очистки сточных вод и обработки осадков, программу ведения наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, а также перечень нормативных документов и стандартов организации, регламентирующих требования к методам контроля в области охраны и использования водных объектов.
4. Мероприятия по контролю сбросов. Измерения качества сточных, в том числе дренажных, вод содержат перечень определяемых загрязняющих веществ и показателей, соответствующий нормативам допустимого сброса и временным разрешённым сбросам, периодичность отбора и анализа проб, места отбора проб и указание аттестованных методик измерений. Для объектов I и II категорий при сбросе сточных вод периодичность отбора и анализа проб — не менее одного раза в месяц, по показателю токсичности — не менее одного раза в квартал.
5. Документирование результатов. Результаты контроля фиксируют в журналах учёта, протоколах отбора и анализа проб. По итогам года инженер-эколог готовит отчёт об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля и представляет его в уполномоченный орган в сроки, установленные законодательством.
6. Ответственность. Инженер-эколог несёт ответственность за полноту и достоверность сведений контроля, соблюдение сроков отбора проб и сдачи отчётности. Руководители подразделений обеспечивают доступ к источникам выбросов и сбросов и выполнение мероприятий контроля на своих участках.
	Разработал
Инженер-эколог
____________ / И. И. Иванов /
	Согласовал
Главный инженер
____________ / С. С. Сидоров /


