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1. Общие положения. Инструкция распространяется на оператора линии розлива и определяет порядок работы на линии № 2. Работник допускается к самостоятельной работе после обучения, стажировки и проверки знаний по охране труда.
2. Подготовка к работе. Надеть спецодежду, проверить ограждения, заземление, исправность аварийной кнопки и датчиков, убедиться, что в зоне линии нет посторонних. О неисправностях сообщить мастеру и до их устранения линию не включать.
3. Порядок работы. Запуск — только с разрешения мастера. Следить за показаниями манометра и температурой продукта, не оставлять линию без присмотра, не снимать защитные кожухи на ходу.
4. Действия при неполадках и аварии. Остановить линию кнопкой аварийного останова, перекрыть подачу продукта, оповестить мастера и действовать по схеме аварийной остановки.
5. Ответственность. Оператор отвечает за соблюдение инструкции и сохранность оборудования в пределах своих обязанностей.
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