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Карта оценки профессионального риска
рабочего места оператора станка с ЧПУ, участок механообработки
16 ноября 2026 г. № 7
Оценка проведена комиссией по охране труда по результатам осмотра рабочего места, опроса работника и изучения журнала инструктажей. Опасности выявлены методом контрольного листа и внесены в перечень.
Опасность 1. Захват вращающимися частями станка. Вероятность — средняя (работа у движущихся частей без ограждения зоны подачи), тяжесть — тяжёлая (перелом, ампутация). Уровень риска — высокий. Мера: установить защитное ограждение зоны подачи, провести внеплановый инструктаж; срок — 30 календарных дней; ответственный — механик участка.
Опасность 2. Поражение электрическим током при обслуживании шкафа управления. Вероятность — низкая (шкаф закрыт, доступ по ключу), тяжесть — смертельная. Уровень риска — средний. Мера: ежегодная проверка сопротивления изоляции, знаки безопасности на дверце шкафа; срок — по графику планово-предупредительного ремонта.
Опасность 3. Шум на рабочем месте. Вероятность — высокая (постоянное воздействие в течение смены), тяжесть — средняя (снижение слуха при длительном стаже). Уровень риска — высокий. Мера: выдать противошумные вкладыши, включить замер шума в программу производственного контроля.
Остаточный риск после выполнения мер — низкий. Повторная оценка — не позднее чем через 5 лет, а также при изменении технологического процесса, замене оборудования и после несчастного случая на участке.
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