Техническая спецификация
Приложение № 1 к договору поставки
от 10 ноября 2026 г. № 47/П
Техническая спецификация
на поставку металлических стеллажей для склада
10 ноября 2026 г.
1. Назначение. Стеллажи складские металлические разборные, четыре полки, для хранения коробов с товаром весом до 400 кг на секцию. Место установки — отапливаемый склад, температура от +5 до +30 °C, влажность до 75 %.
2. Технические требования. Габариты секции: ширина 1000 мм, глубина 500 мм, высота 2000 мм; допуск по каждому размеру ±5 мм. Полка — стальной лист толщиной 0,8 мм с отбортовкой. Каркас — профиль 40 × 40 мм, толщина стенки 1,5 мм. Покрытие — порошковая краска серого цвета RAL 7035, без потёков и непрокрасов. Нагрузка на полку — не менее 100 кг при равномерном распределении.
3. Комплектация. Каждая секция поставляется в разобранном виде: стойки, полки, крепёж, заглушки, инструкция по сборке. Крепёж — в отдельной упаковке с запасом 5 % от расчётного количества.
4. Количество и сроки. 120 секций. Поставка партиями по 40 секций: первая — до 15 декабря 2026 года, вторая — до 15 января 2027 года, третья — до 15 февраля 2027 года. Адрес поставки: склад покупателя.
5. Маркировка и упаковка. На каждой упаковке — наименование, артикул, номер партии, масса. Упаковка выдерживает погрузку и перевозку автотранспортом без повреждения покрытия.
6. Приёмка и документы. Приёмка по количеству и качеству в день поставки. Поставщик передаёт с партией: счёт, универсальный передаточный документ, паспорт изделия, сертификат на порошковое покрытие. Несоответствие любому пункту — основание не принимать партию до замены.
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