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1. Общие требования охраны труда. К работе слесарем-сантехником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение безопасным методам работы и стажировку на рабочем месте.
2. Требования охраны труда перед началом работы. Надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть их, проверить исправность инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты, осмотреть рабочее место, убедиться в отсутствии посторонних предметов и оголённых проводов.
3. Требования охраны труда во время работы. Работы выполнять исправным инструментом; при работе с электроинструментом не допускать его перегрева и попадания влаги; трубы и арматуру переносить с помощью исправных приспособлений; при работе в траншее или колодце применять страховочную привязь и газоанализатор.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. При обнаружении запаха газа, повреждения трубопровода или электропроводки прекратить работу, вывести людей из опасной зоны, сообщить руководителю и при необходимости вызвать аварийные службы по телефону 112.
5. Требования охраны труда по окончании работы. Отключить электроинструмент от сети, очистить инструмент и приспособления, убрать рабочее место, снять спецодежду и спецобувь, вымыть руки и лицо, при необходимости принять душ.
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