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1. Общие требования охраны труда. К работе водителем допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи по охране труда, обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, а также стажировку на рабочем месте не менее двух смен.
2. Требования охраны труда перед началом работы. Водитель проходит предрейсовый медицинский осмотр, получает путевой лист, проверяет техническое состояние автомобиля, исправность тормозов, рулевого управления, освещения, звукового сигнала, давление в шинах и отсутствие подтеканий топлива, масла и охлаждающей жидкости.
3. Требования охраны труда во время работы. Водитель соблюдает Правила дорожного движения, не превышает установленную скорость, пристёгивается ремнём безопасности, не отвлекается на телефон без устройства громкой связи. При остановке автомобиль ставят на стояночный тормоз.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. При дорожно-транспортном происшествии водитель включает аварийную сигнализацию, выставляет знак аварийной остановки, оказывает первую помощь пострадавшим, сообщает о случившемся руководителю и в дежурную часть полиции.
5. Требования охраны труда по окончании работы. Водитель ставит автомобиль на стоянку, включает стояночный тормоз, сдаёт путевой лист, сообщает механику или руководителю о выявленных неисправностях, снимает спецодежду и убирает её в шкаф.
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