Карта оценки профессиональных рисков
Утверждаю
Главный инженер ООО «Стройдерево» А. В. Соколов
07 ноября 2026 г.
Карта оценки профессиональных рисков
рабочее место оператора ленточной пилы, участок раскроя
Дата проведения идентификации опасностей и оценки рисков: 05 ноября 2026 г.
Профессия (должность): оператор ленточной пилы. Структурное подразделение или рабочая зона: участок раскроя, деревообрабатывающий цех. Производственный процесс: продольный раскрой пиломатериала на ленточной пиле, укладка и подача заготовок, уборка опилок.
Опасность 1. Код 1.1. Источник: вращающийся шкив и открытая лента пилы. Возможная степень тяжести: крайняя. Вероятность: вероятен. Уровень риска до мероприятий: высокий. Мероприятия: установить ограждение шкивов и концевой выключатель, проверить блокировку при снятом щитке. Уровень риска после мероприятий: низкий.
Опасность 2. Код 1.2. Источник: отлетающая стружка и опилки при раскрое. Возможная степень тяжести: средняя. Вероятность: высоко вероятен. Уровень риска до мероприятий: высокий. Мероприятия: выдать защитные очки и респиратор, включить местный отсос, проверить исправность кожуха. Уровень риска после мероприятий: умеренный.
Опасность 3. Код 1.3. Источник: шум работающей пилы. Возможная степень тяжести: умеренная. Вероятность: высоко вероятен. Уровень риска до мероприятий: средний. Мероприятия: выдать противошумные наушники, провести замер шума на рабочем месте, при превышении нормы запланировать кожух на двигатель. Уровень риска после мероприятий: низкий.
Карту составил: специалист по охране труда Д. С. Мельникова. С картой ознакомлены: оператор ленточной пилы И. П. Громов, оператор ленточной пилы С. А. Титов.
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