НАРЯД-ДОПУСК № 17
Организация: ООО «Строймонтаж»
Подразделение: участок фасадных работ
Выдан 12 октября 2026 года
Действителен до 14 октября 2026 года
НАРЯД-ДОПУСК № 17
на производство работ на высоте
12 октября 2026 г.
Ответственному руководителю работ: прорабу А. В. Смирнову. Исполнителю (производителю) работ: бригадиру Д. С. Кузнецову.
На выполнение работ: очистка и герметизация межпанельных швов на фасаде здания со стороны двора.
Состав исполнителей работ (члены бригады): Кузнецов Д. С. — бригадир, допущен, инструктаж проведён; Орлов П. Н. — монтажник, допущен, инструктаж проведён; Гусев М. А. — монтажник, допущен, инструктаж проведён.
Место выполнения работ: фасад жилого дома по адресу ул. Лесная, д. 8, дворовая сторона, высота до 18 м.
Содержание работ: очистка швов от старой замазки, промывка, нанесение герметика с люльки.
Условия проведения работ: работы с рабочей люльки, подвешенной на здании; ветер не более 10 м/с; видимость не менее 50 м; наряд хранится у производителя работ; связь по рации с ответственным руководителем каждые 30 минут.
Опасные и вредные производственные факторы: работа на высоте, возможное падение с высоты, падение предметов с высоты, неблагоприятные погодные условия.
Начало работ: 09 ч 00 мин 12 октября 2026 г. Окончание работ: 17 ч 00 мин 14 октября 2026 г.
Системы обеспечения безопасности: страховочная система — привязь с амортизатором и стропом, закрепление за анкерную точку люльки; удерживающая система — ограждение люльки; эвакуационная и спасательная — спуск по верёвке с восьмёркой.
Необходимые материалы: герметик фасадный — 40 кг, грунтовка — 10 л. Инструменты: шпатели, щётки, пистолет для герметика. Приспособления: люлька фасадная, страховочные привязи — 3 шт.
До начала работ выполнить: оградить зону под фасадом сигнальной лентой, проверить крепление люльки, оформить акт-допуск на прилегающую территорию, провести целевой инструктаж с бригадой.
Наряд-допуск выдал: специалист по охране труда И. П. Фомина, подпись. Со стороны заказчика согласовал: главный инженер С. Н. Белов, подпись.
Допуск к работе разрешён: ответственный руководитель работ А. В. Смирнов, 12 октября 2026 г., 08 ч 50 мин.
Работы завершены 14 октября 2026 г. в 16 ч 40 мин. Наряд-допуск закрыт. Остатки материалов убраны, люлька демонтирована, инструмент вывезен.
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