Технологическая карта
ООО «Ромашка», участок сборки
ТК-04-2026
Изделие ЩУ-4, партия 20 шт.
16 ноября 2026 г.
Технологическая карта
сборка шкафа управления ЩУ-4
ТК-04-2026
Карта распространяется на сборку шкафа управления ЩУ-4 на участке сборки. Операции выполняет сборщик 4-го разряда на рабочем месте № 3.
Корпус шкафа, монтажная панель, комплект автоматических выключателей, клеммные колодки, жгут проводов, крепёж, маркировочные бирки.
Отвёртка диэлектрическая, ключ гаечный, обжимные клещи, тестер сопротивления изоляции, штангенциркуль.
1. Установить монтажную панель в корпус и закрепить крепежом по схеме. 2. Смонтировать автоматические выключатели на DIN-рейку. 3. Проложить жгут по разметке и закрепить стяжками. 4. Подключить проводники к клеммным колодкам по схеме. 5. Промаркировать цепи бирками. 6. Проверить сопротивление изоляции тестером.
Момент затяжки крепежа панели — по паспорту изделия; сопротивление изоляции — не ниже значения, указанного в паспорте; маркировка — по схеме соединений.
Каждую собранную единицу принимает контролёр ОТК, результат фиксирует в журнале приёмки.
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