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1. Настоящий перечень устанавливает газоопасные работы, выполняемые на автомобильной газозаправочной станции (далее — АГЗС), и порядок их производства.
2. К газоопасным работам на АГЗС относятся: слив сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в резервуары; наполнение баллонов и заправка газобаллонных автомобилей при ремонте газового оборудования; вскрытие и ремонт резервуаров, арматуры и трубопроводов; замена и поверка предохранительных клапанов, манометров и уровнемеров; продувка и испытание газопроводов и оборудования; отключение и подключение оборудования при ремонте; работы в колодцах, приямках и на территории в зоне возможного скопления газа; ремонт насосно-компрессорного оборудования.
3. Газоопасные работы выполняют по наряду-допуску, оформленному на каждую работу, бригадой не менее чем из двух человек под руководством ответственного лица.
4. Ответственный за производство газоопасной работы проверяет подготовку места, наличие средств защиты, исправность инструмента и приборов контроля загазованности и проводит инструктаж исполнителей.
5. Работы в помещениях и на территории, где возможно скопление газа, проводят при работающей вентиляции и постоянном контроле воздушной среды газоанализатором.
6. Перечень пересматривают при изменении технологической схемы АГЗС, замене оборудования и по итогам расследования инцидентов.
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