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Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности
1. Общие положения. 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности в ООО «Ромашка» и обязательно для всех работников и подрядных организаций, выполняющих такие работы на территории общества. 1.2. Положение разработано в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утверждёнными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, и Правилами обучения по охране труда, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.
2. Перечень работ повышенной опасности. 2.1. По наряду-допуску выполняются: работы на высоте; огневые работы; земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций; работы в замкнутых и ограниченных пространствах; ремонт и обслуживание электроустановок; работы с применением грузоподъёмных механизмов вблизи линий электропередачи. 2.2. Перечень работ повышенной опасности утверждает руководитель общества; в перечень включают работы, которые нельзя выполнить без наряда-допуска по требованиям охраны труда.
3. Обязанности должностных лиц. 3.1. Наряд-допуск выдаёт уполномоченное лицо из числа руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда. 3.2. Ответственный руководитель работ отвечает за безопасное выполнение работ, состав бригады и меры безопасности. 3.3. Производитель работ проводит целевой инструктаж с членами бригады и допускает их к работе. 3.4. Допускающий проверяет подготовку рабочего места и делает запись в наряде-допуске.
4. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска. 4.1. Наряд-допуск оформляют до начала работ в двух экземплярах: один остаётся у производителя работ, второй — у лица, выдавшего наряд. 4.2. В наряде-допуске указывают содержание, место, время и условия работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и ответственных лиц. 4.3. Форму наряда-допуска и порядок его регистрации общество устанавливает настоящим Положением и приложением к нему.
5. Допуск к работе. 5.1. Перед допуском производитель работ проверяет наличие средств индивидуальной защиты, инструмента, ограждений и знаков безопасности. 5.2. Целевой инструктаж с членами бригады проводит производитель работ, запись об инструктаже вносят в наряд-допуск. 5.3. Без подписей допускающего и производителя работ бригада к работе не допускается.
6. Срок действия и продление. 6.1. Наряд-допуск на работы на высоте выдаётся на срок до 15 календарных дней с начала работ. 6.2. Продление наряда-допуска допускается один раз на срок до 15 дней при неизменных условиях работ и повторном целевом инструктаже. 6.3. При изменении условий работ прежний наряд-допуск закрывают и оформляют новый.
7. Закрытие наряда-допуска и хранение. 7.1. По окончании работ производитель работ закрывает наряд-допуск и сдаёт его лицу, выдавшему наряд. 7.2. Закрытые наряды-допуски хранят не менее 30 суток. 7.3. Если при выполнении работ произошли авария, инцидент или несчастный случай, наряд-допуск хранят вместе с материалами расследования.
8. Журнал регистрации нарядов-допусков. 8.1. Учёт выданных нарядов-допусков ведут в журнале регистрации. 8.2. В журнале указывают номер наряда-допуска, дату выдачи, вид работ, место, состав бригады, ответственных лиц, дату закрытия. 8.3. Журнал регистрации хранится у лица, выдающего наряды-допуски.
9. Контроль. 9.1. Контроль за применением нарядов-допусков возлагается на специалиста по охране труда. 9.2. Проверку оформления нарядов-допусков проводят не реже одного раза в квартал.
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