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1. Общие положения. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения работ повышенной опасности в ООО «Предприятие» и обязательно для всех структурных подразделений. Перечень работ повышенной опасности приведён в приложении № 1 к Положению.
2. Перечень работ повышенной опасности. К работам повышенной опасности относятся: работы на высоте; работы в замкнутых пространствах (колодцах, ёмкостях, резервуарах); огневые работы; работы с электрооборудованием под напряжением; работы в зонах действия движущихся механизмов; работы с опасными химическими веществами; земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций. Перечень согласован со службой производственного контроля.
3. Порядок оформления наряда-допуска. На каждую работу повышенной опасности оформляется наряд-допуск. Наряд-допуск выписывает руководитель структурного подразделения, согласовывает служба производственного контроля или лицо, ответственное за производственный контроль, утверждает главный инженер. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: один выдаётся производителю работ, второй хранится у лица, выдавшего наряд-допуск.
4. Обязанности ответственных лиц. Руководитель структурного подразделения назначает ответственного руководителя работ и производителя работ, проводит инструктаж с работниками, проверяет исправность инструмента и средств защиты. Производитель работ отвечает за соблюдение мер безопасности на месте, прекращает работы при обнаружении опасности и докладывает руководителю.
5. Допуск к работам. К работам повышенной опасности допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение по охране труда, инструктаж и проверку знаний. Сведения об обучении вносятся в реестр обученных лиц. Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты по нормам.
6. Контроль и хранение документов. Контроль за выполнением Положения возлагается на службу производственного контроля. Закрытые наряды-допуски хранят один год, но не меньше срока по применимым правилам; при несчастном случае — вместе с материалами расследования в течение установленного для них срока. Перечень работ повышенной опасности актуализируется при изменении технологических процессов и при появлении новых работ.
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