Спецификация
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Спецификация
на изделие «Рама опорная РО-1200»
16 ноября 2026 г. № 27
Документ составляется к сборочному чертежу РО-1200-00 СБ и перечисляет состав изделия по порядку сборки: сначала сборочные единицы, затем детали собственного изготовления, затем стандартные изделия, материалы и покупные комплектующие.
Позиции 1–4 — сборочные единицы: привод поворотный, узел крепления, кронштейн опорный, площадка монтажная. Позиции 5–12 — детали собственного изготовления по чертежам РО-1200-01 … РО-1200-08. Позиции 13–18 — стандартные крепёжные изделия. Позиции 19–22 — материалы: лист, профиль, электроды. Позиция 23 — покупной редуктор.
Количество указано на одно изделие. Графа «Примечание» содержит ссылку на чертёж детали или номер стандарта для крепежа.
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